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1-Yerleri daima temiz tutulmalıdır. 
2-Ateş yakılmamalı ve sigara içilmemelidir.
[bookmark: _GoBack]3-Ambar ve depoların giriş, çıkış kapıları, yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler, su alma yerleri, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler, elektrik panosunun bulunduğu yerler herhangi bir nedenle kapatılmamalıdır.
4- Görevliden başkasının arşiv, ambar, depo vb. yerlere girmesi engellenmelidir.
5-Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum (yalıtılmamış kablo, yerinden çıkmış priz vb.) tespit edildiğinde, müdahale edilmemeli, birim amirine haber verilmelidir.
6-Ambarlarda istif edilen malzemeleri; kablo, buat, anahtar, priz, lamba ve panolardan uzak tutulmalıdır.
7-Elektrik panosu vb. elektrikli aksamlarına su veya diğer sıvıların teması engellenmelidir. 
8-Tercihen çelik raf ve dolap kullanılmalı ve duvara sabitlenmesi sağlanmalıdır. 
9-Raflar kapasitesinin üzerinde doldurulmamalıdır. 
10-Parlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeler güneş ısı ve ışığına karşı korunaklı, havalandırması iyi olan yerlerde depolanmalıdır. 
11-Depolarda gerekli güvenlik önlemi alınmadan bakım ve temizlik işleri yapılmamalıdır.
12-Giriş-çıkış kapıları, acil çıkış kapıları, yangın söndürme cihazları, itfaiye su alma ağızları (hortum bağlantı vanalarının) ve ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler ile merdivenlerde, koridor ve geçitlerde geçişi engelleyecek malzeme bulundurulmamalıdır.	
13-Seyyar ve taşınabilir yangın söndürme cihazları ile yangın söndürme tesisatının en az yılda bir kez periyodik kontrole tabi tutulmasını sağlanmalıdır.
14- Özellik arz eden madde ve malzemeleri taşıma, yükleme ve boşaltılma sırasında, ait olduğu özel talimatına ve özel emniyet kurallarına uyulmalıdır.
15- Herhangi bir madde ve malzemeyi istiflerken, ağır ve büyük parçaların alt raflarda, küçük ve hafif parçaların üst raflarda olmasına dikkat ederek emniyetli şekilde istiflenmesi sağlanmalıdır. İstifin kendinize veya başkalarına zarar verecek şekilde yıkılması veya dağılmasına karşı gerekli destek, takviye gibi tedbirler alınmalıdır. İstiften malzeme alırken kendinize veya başkalarına zarar vermeyecek şekilde dikkatli davranılmalı ve gerekli ikaz levhaları konulmalıdır.
16- Seyyar merdivenler kullanmadan önce yeterli sağlamlıkta olup olmadığı kontrol edilerek, kayma ve devrilmelere karşı önlem alarak kullanılmalıdır. Kullanılacak seyyar merdivenin alt ayaklarının lastik takozlu, üst kısmının kancalı olmasına dikkat edilmelidir.
17-Rafların düşmeye karşı sabitlemesi yapılmalıdır.
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