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A. İskeleden Gemiye/Motorbota Binme 
1. Gemi veya limana girişte mutlaka resimli iş yeri kimlik kartınızı yanınızda bulundurunuz. 
A. İskeleden Gemiye/Motorbota Binme 
1. Gemi veya limana girişte mutlaka resimli iş yeri kimlik kartınızı yanınızda bulundurunuz. 
2.Kişisel koruyucu donanımlarınızı giyiniz. (reflektörlü iş elbisesi, can yeleği, kaymaz ayakkabı, baret) 
3.Bulunduğunuz zeminle bineceğiniz ya da çıkacağınız zemin arasında yükseklik farkı varsa veya asma merdiven kullanılacaksa mutlaka baret, paraşüt tipi emniyet kemeri, yaşam halatı ve can yeleğinizi kullanınız. 
4.Güvenli olduğundan emin olana kadar deniz taşıtına binmeyiniz. 
5.İskeleden deniz taşıtına binerken ve inerken mutlaka korkuluklu ve güvenlik ağı olan geçiş platformunu kullanınız. 
6.Borda iskelesi kullanılan durumlarda; giriş çıkışlarda engel olmadığından, doğru donatıldığından, bakımlarının zamanında yapıldığından ve uygun meyilli olduğundan emin olunuz. 
7.Merdiven veya asma merdivenlerin genellikle kaygan ve buzlu olduğunu unutmayınız. 
8.Hava şartlarının uygun olmadığı (tipi, fırtına, vb.), güvenliği tehlikeye sokacak zamanlarda deniz taşıtı kullanmayınız. Denize çıkma kararı deniz taşıtı kaptanının inisiyatifindedir. 
9.Karanlıkta daha dikkatli olunuz, gerekirse ilave aydınlatma isteyiniz. 
10.İskeleden gemiye zıplamaya çalışmayınız; kayabilir veya düşebilirsiniz. 


11.Gelgit bulunan alanlarda geminin geliş ve varış yeriniz arasında yükselip alçalabileceğini, dolayısıyla daha dik veya gerektiği gibi yetişememesi gibi bir durum halinde ulaşım aracının pozisyonunun değişebileceğini unutmayınız. 
12.Şüphe duyulması halinde, kaptandan veya sorumlu güverte görevlisinden güvenliği sağlamasını isteyiniz. 

B. Motorbottan Gemiye Binme
	1.Karada ve deniz taşıtında suya düşme ihtimali olan tüm alanlarda can yeleğinizi giyiniz. 
2.Baret, paraşüt tipi emniyet kemeri, yaşam halatı ve can yeleğinizi kullanınız. 
3.Halat mevkiinden uzak durunuz. Halat alma, boşlama, bağlama sırasında ayağa dolanma, el veya uzuvların sıkışabileceğini unutmayınız. 
4.Motorbot hareket halindeyken gemiye geçmeye çalışmayınız. 
5.Motorbottan gemiye geçerken ip merdiven (pilot çarmıhı, şeytan çarmıhı) kullanmayınız, borda iskeleden iniş-çıkış sağlayınız. 
6.Merdivenin sağlamlaştırıldığından, ulaşmaya çalıştığınız noktadan bir metre yükseğe yetiştiğinden emin olunuz.
7.Ekipmanlarınızı hareketinizi engellemeyecek şekilde sırt çantasında taşıyınız.




8.Borda iskelede her iki eliniz boş olmalı, yüzünüz iskeleye dönük şekilde,  iskele korkuluklarını kullanarak gemiye çıkmalısınız.
9.İskele basamaklarını tek tek çıkınız.
10.Kıyafetlerinizin bir yerlere takılmaması için azami dikkat gösteriniz 
11.Kaptanın ve mürettebatın talimatları doğrultusunda hareket ediniz. 
12.Gemiye zıplamaya çalışmayınız; kayabilir veya düşebilirsiniz. 
C. Motorbot/Gemide Çalışma
1.Gemi/motorbot içinde hareket ederken kaymaz zemin olan yürüyüş alanlarını kullanmaya dikkat ediniz. Zeminler kaygan, ıslak ya da buzlu olabileceğinden kaymaz güvenlik ayakkabılarınızı mutlaka giyiniz. 
2.Seyir sırasında sizin için ayrılmış bölümde kalınız, bilgi vermeden güverteye çıkmayınız 
3.Gece çalışmalarında mutlaka reflektörlü iş kıyafetleri kullanınız. 
4.Yanaşılan gemiden el incesi, halat, çanta, kova ve benzerini tutmak zorundaysanız iş eldiveni kullanınız. 
5.Güvertede bulunduğunuz süre boyunca kaymaz ayakkabı, baret, can yeleğinizi ve emniyet kemerinizi kullanınız. 
6.Gemi/motorbot içinde yapılacak çalışmalarda düşmeyi önleyici güvenlik sistemleri ve sabitleyici emniyet kemerlerini kullanınız.
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7.Gemi/motorbot içerisi dar alanlar olduğu için başınızı çarpma, düşme riskine karşı baretinizin başınızda olduğundan emin olunuz. 
8.Deniz taşıtında hiçbir şekilde sigara kullanmayınız.
9.Denge ve koordinasyonu etkileyecek ilaç kullanıyor iseniz birim amirinize mutlaka bilgi veriniz. 

Genel Kurallar
1.Göreviniz dışında bir iş yapmayınız. Özellikle deniz taşıtı bünyesinde bulunan hiçbir elektrik sistemine, panel, kablo, gösterge, düğme, deniz telsizi vb. aksama dokunmayınız. 
2.Teknik ekipten değilseniz bakım yapılan alanlarda dolaşmayı kısıtlayınız
3.Hareketli makinelerden uzakta durunuz. 
4.Motorbot çalışırken tamirat yapmayınız. Çalışan aksamların sıcak olacağını ve her an sıcağa maruz kalabileceğinizi unutmayınız. 
5.Elektrikli ekipmanların tamiratında azami güvenlik önlemlerini alınız. (yalıtkan eldiven, yalıtkan paspas..vb) 
6.Motorbotta yalnız çalışmaktan kaçınınız; yalnız çalışmanız gerekirse güvenliğinizi kontrol etmekten sorumlu kişiler ile iyi iletişim kurmayı sürdürünüz ve çalışmaya başlamadan önce her zaman yerinizi ve maksadınızı başkalarına bildiriniz. 
7.Çalışılan alan gürültülü ise kulak koruyucunuzu kullanınız. 

8.Çalışma alanında sağlığınızı ve güvenliğinizi etkileyecek her türlü arıza, aksaklık ve güvensiz durumları birim sorumlunuz ve kaptana iletiniz
9.Bulaşıcı hastalık riski olan durumlarda kişisel koruyucu donanımlarınızı kullanınız.
10.Taşıtta ve kullanılan ekipmanlar üzerinde bulunan güvenlik talimatlarına ve uyarı işaretlerine riayet ediniz. 
11.Motorbotta bulunan tüm malzeme ve ekipmanları olası dalgalanma durumunda düşme ya da devrilmeye karşı sabitleyiniz. Gemide iseniz sağlığınızı ve güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlara karşı önlem alınmasını isteyiniz.
12.Deniz taşıtında bulunan kapalı alanlara izinsiz girmeyiniz. Kapalı alana girmeniz gerekiyorsa gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra giriniz. Kapalı alanda çalıştığınız tüm diğer çalışanlarca bilinmelidir. 
13.Vardiya değişimlerinde yapılan çalışmaları, botlar hakkında gerekli bilgileri (botlardaki arızalar, müdahale edilen hastalar…vb.) mutlaka yeni ekibe aktarınız.
14.Nöbet defterine kayıt sistemini düzenli ve eksiksiz sürdürünüz. 
15.Motorbotta yapılan tamiratlarda mutlaka yapılan alan ile ilgili uyarı yazısı asınız. (Makinada çalışırken köprü üstüne makinayı çalıştırmayın, makine dairesinde tamirat var vb) 
16.Motorbota ve birimlere görev alanınızla ilgili iş yapmak için gelen ziyaretçilerin (dışarıdan tamirat için gelen usta, denetmen.. vb.) sizin nezaretinizde iş yapmalarını sağlayınız ve genel güvenlik kayıdeleri hakkında bilgi veriniz.
17.Tüm yaralanma, kaza ve ilkyardım gerektiren olayları kaptan ve birim sorumlunuza bildiriniz. 
18.Deniz koşullarında azami ciddiyet ve düzeni sağlayınız. Kazaya sebebiyet verecek hareket ve davranışlarda bulunmayınız. 
19.Yazılı veya sözlü talimatlara uyunuz. 
20.Biriminiz tarafından verilen-organize edilen eğitim, tatbikat ve talimlere mutlaka katılınız.
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