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1- Oksijen tüplerinin, kullanıldığı ve depolandığı alanlarda vana koruma başlıkları üzerinde takılı olmalıdır.
2- Oksijen tüpleri malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılmalıdır.
3- Tüplerin dolumu, kullanımı, bakımı vb. işlemleri üretici firmadan temin edilen talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır. Kaçak olduğu düşünülen tüpler değiştirilmelidir.
4- [bookmark: _GoBack]Oksijen tüpleri dolum tarihi dikkate alınarak kullanılmalıdır. Tüp üzerinde bulunan tarihleri dikkate alınarak yetkili firmalarca kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.
5- Oksijen tüpünü kullanmadan önce tüpün manometre ve vana kontrolü yapılmalıdır. Vana hafifçe açılmalı ve ibrenin yükselmesi kontrol edilmeli, ibre yükselince vana kapatılmalıdır.
6- Tüp valfleri ve emniyet cihazları asla onarılmaya veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışılmamalıdır.
7- Yağlı, gres yağlı, kremli, vazelinli, ojeli, makine yağlı, kimyasal ve kimyasal olmayan maddelere bulaşmış kirli el ile oksijen tüplerine ve sisteme dokunulmamalı, oksijen tüpü valfi açılıp kapatılmamalıdır.
8- Vana kapalı iken ibrenin düşmesi tüpün boş olduğu anlamına gelir, tüp bu şekilde kullanılmamalıdır.
9- Vana hafifçe açıldığında oksijen yüksek basınçla çıkmışsa tüpte kaçak vardır, tüp bu şekilde kullanılmamalıdır. 
10- Oksijen tüpü dik olarak ve zincirle sabitlenmiş şekilde tutulmalıdır.
11- Tüp içindeki gaz tamamen bitmeden, tüpün vanası zorlanmadan kapatılmalı ve kapağı takılmalıdır. Biten oksijen tüpünün üzerine “boş” etiketi yapıştırılmalıdır.
12- Kullanılmayan boş veya dolu oksijen tüpünün kapağı takılı bulunmalıdır. 
13- Boş ve ihtiyaç fazlası tüpleri çalışma sahasında bulundurmayınız.
14- Oksijen tüplerinin taşınmasında seyyar tekerlekli ve emniyet zinciri olan taşıma arabaları kullanılmalıdır.
15- Tüpleri kullanırken veya naklederken herhangi bir darbeye maruz bırakılmamalıdır.
16- Silindir tüpler, başlık, vana veya koruyucularından tutularak kaldırılmaya çalışılmamalıdır. 
17- Tüp kesinlikle düşürülmemeli ve düşerken yakalamaya çalışılmamalıdır.
18- Tüplerin hiçbir zaman tamamen boş olmadığı unutulmamalıdır.
19- Tüpler zemin üzerinde yuvarlayarak bir yerden bir yere kesinlikle götürülmemeli veya destek amaçlı kullanılmamalıdır.
20- Tüpler asla vana ve regülatörleri takılıyken veya vanaları açıkken taşınılmamalıdır.
21- Oksijen tüpleri amacı dışında kullanılmamalıdır. (takoz, rulo, kapı tutucu vb.)
22- Oksijen tüplerinin direkt yanması söz konusu değildir. Oksijen tüpü muhafaza alanında yangına karşı acil müdahale için uygun yangın söndürücü (karbondioksit veya kuru kimyevi) bulunmalıdır.
23-  Oksijen tüpü kullanırken sürtünmeden kaynaklanacak (kıyafet vb.) statik elektriğe dikkat edilmelidir.
24- Oksijen tüpüne ateş ile yaklaşılmamalı, Oksijen sisteminin bulunduğu ortamda kesinlikle sigara içilmemelidir. Bulunduğu alana “Sigara İçilmez ve Açık Alev Kullanılmaz” uyarısı asılmalıdır.
25- Oksijen tüpleri, paslanmaya ve ağır hava şartlarına (güneş, kar, fırtına vs.) karşı korunmalı, korozyona neden olacak ortam ve şekillerde tutulmamalıdır.
26- Elektrikli ekipmanlar, prizler, elektrik kabloları, kalorifer peteği gibi ısı ve kıvılcım çıkarabilecek yerlerle teması önlenmeli ve bu yerlerle tüp arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.      
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