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1-Tüm elektrikli ekipman ve cihazların tamir bakım ve onarımı, konusunda ehliyetli kişiler tarafından yapılacaktır.
2-Zeminde ve dağınık şekilde kablo bulunmamalı, kablolar kanal içerisinden geçirilmelidir.
3-Çalışma alanlarında ve işyeri sınırlarında görülen arızalı priz, yalıtkanlığı bozulmuş kablo, cihaz vb. kullanılmamalı, birim amirine haber verilmelidir.
4-Çalışma alanlarında su ile teması olabilecek priz, fiş, elektrikli cihaz vb. korumaya alınmalıdır. Islak alanlardan elektrik kablosu geçirilmemelidir.
5-Elektrik prizlerine fazla yükleme yapılmamalıdır.
6-Elektrikli el aletlerinin kablosu, aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmamalıdır.
7-Elektrikli el aletleri ile kimseye şaka yapılmamalıdır.
8-Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas olmasını sağlayınız.
9- Kesinlikle fişsiz kablo kullanılmamalı, prize sokulmaya çalışılmamalıdır.
10- Koruyucusu olmayan dönen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini hiçbir suretle kullanmayınız. Bu aletleri kullanırken eldiven, gevşek kıyafetler kullanılmamalıdır.
11- Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı veya gaz bulunan yerlerde elektrikli el aleti ile çalışılmamalıdır.
12- Aletlerin kazara çalışması önlenmelidir. Elektriğe takılı aletleri taşırken, parmağınız tetik üzerinde olmamalıdır. Elektrikli aletler fişe takılı halde bırakılmamalıdır.
13-Arızalı elektrikli cihaz görüldüğünde hemen kapatıp üzerine görünür şekilde ―ARIZALIDIR KULLANMAYINIZ‖ yazısı asılmalı ve bakım/onarımın yapılması sağlanmalıdır.
14-Elektrikli aleti kullanmadan önce kablosu incelenmeli, hasarlı veya yalıtımı zayıf, arızalı kablolu alet kullanılmamalı, yenisiyle değişimi sağlanmalıdır.
15- Elektrik ile çalışırken ve bakım-onarım işlemlerinde yalıtkan ayakkabı ve eldiven giyilmelidir.       

16-Seyyar veya sabit elektrik iletkenleri ve kabloları, mekanik ve kimyasal etkilere karşı korunmalıdır. Geçitlerde mümkün olduğunca yukarıdan geçirilmeli ya da zeminden geçmesi durumunda ezilmemeleri ve takılıp düşmelere sebebiyet vermemeleri için yalıtkan, dayanıklı kanallar içerisinden geçirilmelidir.
17-Elektrikli cihazların kurulacağı alanın ehliyetli kişiler tarafından kontrolü yapıldıktan sonra monte/yerleşim işlemi yapılmalıdır.
18-Bütün bağlantılarda, fiş-soket veya bağlantı kutuları kullanılmalıdır. İzole bant kullanılmamalıdır. 
19- Yetkin kişilerce yapılan elektrik ile ilgili çalışmalarda;
* İşe başlamadan önce çalışılacak bölgenin enerjisi kesilmelidir. Gerilimin olmadığını test etmek için kalibre edilmiş ölçü aletleri kullanılmalıdır. Kısa devre ve topraklama önlemleri alınmalıdır.
*Enerjinin kesildiği şalter, sigorta veya anahtarlara "Dikkat, Çalışma Var, Enerji Vermeyin" uyarı levhası asılmalı ve kilitlenmelidir.
Çalışma sırasında;
*Yalıtkan iş ayakkabısı giyilir, yalıtkan paspas üzerinde durulur ve uygun kişisel koruyucu donanımlar (yalıtkan eldiven, ayakkabı) kullanılır.
*Çalışma sırasında yüzük, kolye, künye, saat gibi metal takılar çıkarılmalı; bol veya sarkan kıyafetler giyilmemelidir.
*Kullanılan el aletlerinin yalıtımlı (izoleli) olmasına dikkat edilmelidir.
*Riskli veya yüksek gerilimli çalışmalarda sahada en az iki kişi bulunmalı, ikinci kişi olası bir acil duruma karşı gözcülük yapmalıdır
*Islak, nemli veya dar alanlarda çalışırken gerilim seviyesinin düşüklüğüne (güvenli küçük gerilim sınırlarına) özen gösterilmelidir.
*Çalışma bittikten sonra sahada kimse kalmadığından ve aletlerin toplandığından emin olunmalıdır.
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