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1. Fark ettiğiniz her türlü arıza, aksaklık ve tehlikeyi en kısa zamanda amirinize bildiriniz.
2.Kablo ve elektrik aksamlarına çıplak ve ıslak elle dokunmayınız.
3.Yangın söndürücülerin yerlerini ve gerektiğinde nasıl kullanmanız gerektiğini öğreniniz.
4. Sağlam ve düşmeye mani olacak korkulukları bulunmayan geçit ve platformlardan gerekli güvenlik önlemleri alınmadan geçmeyiniz
5. Talimat ve ikaz levhalarının yerlerini değiştirmeyiniz.
6. İşyerinde şaka, laubali hareket ve güvensiz davranışlar da bulunmayınız. İş disiplini ve ciddiyeti ile çalışınız.
7. Yürüme yollarında, çalışma alanınızın zemininde takılıp düşebilecek malzemeler bulundurmayınız.
8.Yüksekte çalışmalarda amirinizin izni olmadan, emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlamayınız.
9.Yüksekte çalışmalarda, cam silmelerde emniyet kemeri ve yaşam halatı gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanınız. Kişisel koruyucu donanım olmadan kesinlikle yüksekte çalışma ve cam silme vb. çalışmalar yapmayınız.
10.Kayma yaratacak etmenleri hemen temizleyiniz. Kontrolleri sıkça yapınız. Temizlendikten sonra yerleri kurutunuz. Temizlik yaparken mutlaka dikkat kaygan zemin levhası kullanınız. Yerleri çok sulu bir şekilde silmeyiniz.
11. Temizlik esnasında kişisel koruyucu donanım (kimyasal sıçramalarına karşı gözlük, temizlik kimyasallarına karşı eldiven vb.)  kullanınız.
12. Temizlik malzemelerini gıda malzemeleri ile aynı yerde bulundurmayınız.
13. Acil çıkış kapıları koridorlara, merdiven başlarına ve geçit yerlerine malzeme bırakmayınız, geçişi engelleyecek şekilde kapatmayınız.
14. Çay ocaklarını her mesai bitiminde mutlaka kontrol ediniz, gaz kaçağı, elektrikle ilgili bir sorun gördüğünüzde mutlaka yetkililere haber veriniz.
15. Mesai bitimi sorumlu olduğunuz alanı kontrol ederek açık pencere, ışıkları kapatınız ve elektrikli cihazları fişten çekiniz
16. Ağır malzemeleri tek kaldırmayınız. Yükün kaldırılması için yardım alınız ve uygun kaldırma itme araçlarını kullanınız.
17. Yerden ağır bir malzeme kaldırırken belin incinmemesi için kuvvetin belden değil bacaklardan alınmasını sağlayınız. 
18. Elektrik arızalarında hiçbir zaman müdahale etmeyiniz. İlgili kişilere ve amirinize haber veriniz.
19. Yüksek raflardan dosya, evrak vb. almak için portatif merdiven kullanınız.
20. Meydana gelen ramak kala olayı ( çalışan, işyeri veya ekipmanı zarara uğratmayan olay) gerekli tedbirlerin alınması için amirinize bildiriniz.
21. İşyerinde asılmış bulunan sağlık güvenlik işaret ve ikazlarının tam anlamını öğreniniz, İşaret, uyarı ve talimatlar doğrultusunda hareket ediniz. 
22. Kimyasalları birbirine karıştırmayınız. Karışımlar reaksiyona girerek zehirleyici, boğucu, yanıcı vb. sonuçlar meydana getirebilir.
23. Ürün etiketindeki kullanım talimatlarına ve oranlarına uyunuz.
24. Kimyasal maddelerle çalışırken lastik eldiven, çizme, koruyucu gözlük vb. koruyucu ekipmanları kullanınız.
25.Kapalı alanları temizlik sırasında ve sonrasında mutlaka havalandırınız.


26.Temizleme işlemlerinde kullandığınız kimyasalların malzeme bilgi güvenlik formlarını (MSDS) inceleyiniz, her an ulaşılacak bir yerde tutunuz.
27. Kış aylarında karlı ve buzlu havalarda temizlik elemanları tarafından personelin ve kuruma gelen ziyaretçilerin düşmesini önlemek amacıyla kar ve buz temizleme çalışmaları yapılmalıdır.
28. Kendi alanınıza girmeyen işlere kesinlikle müdahalede bulunmayınız.
29. Tahriş edici kimyasal maddelerin kaplarını hiçbir zaman güneş altında veya ısı kaynağı yakınında bırakmayınız, depolamayınız.
30. Bir arada depolanmaması gereken kimyasalları bir araya getirmeyiniz. Kimyasalların Güvenli Depolanması Talimatına göre depolayınız.
[bookmark: _GoBack]31.Elektrikli süpürge ve makineleri ıslak zeminlerde çalıştırmayınız.
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