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1. Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapınız, yetki ve göreviniz dışında iş yapmayınız. 
2. İşe başlamadan önce birim amirinizce işyerinizde tehlike ve risklere karşı korunmanızı sağlayacak nitelikte işbaşı eğitimi almadan işe başlamayınız. Güvenli görmediğiniz hiçbir alanda çalışmayınız.
3. Çalışma alanında sağlığınızı ve güvenliğinizi etkileyecek her türlü arıza, aksaklık ve güvensiz durumları birim amirinize, baştabibinize, İş Güvenliği Uzmanına bildiriniz.
4. İşyerinin muhtelif yerlerine güvenlik, sağlık, yasak, bilgilendirici, emredici, uyarıcı, ilkyardım, ışıklı-sesli sembol-işaret vb. asılmış bulunan güvenlik ve sağlık işaretlerini tek tek okuyunuz ve uyarılara mutlaka uyunuz.
5. Uyarı levhalarının yerlerini birim amirinizin haberi olmadan değiştirmeyiniz. Yapılacak iş gereği değiştirilmesi gerekiyor ise işe bittikten sonra uyarı işaretlerini yerine asınız.
6. Yetkililerin verdiği iş güvenliğine ait sözlü ve yazılı talimatlar ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde tarafınıza yapılan bilgilendirmelerin gerekliliklerini harfiyen yerine getiriniz.
7. İşin gereği olarak verilen kişisel koruyucu donanımları  (can yeleği, paraşüt tipi emniyet kemeri, emniyet halatı “lanyard”, karabina, baret, maske, eldiven, tulum vb.)iş süresince daima kullanınız. Bu malzemeler kırılır-yıpranır, arıza, uyumsuzluk vb. olursa birim amirine haber vererek değiştirilmesini sağlayınız.
8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü eğitimlere (uzaktan ve yüz yüze) katılım sağlayınız. 
9. Çalışma alanınızda veya işyerinin diğer alanlarında sağlığınızı ve güvenliğinizi etkiyen-etkileyebilecek durumlar var ise birim amirinize, baştabibinize ya da İş Güvenliği Uzmanına bildiriniz.
10. İşyerinde kullanılan her türlü ekipmanlardaki arıza, aksaklık, bozulma vb. durumları düzeltilmesi için birim amirinize haber veriniz. 
11. Yüksekte yapılan tüm çalışmaları birim amirinize ve İş Güvenliği Uzmanı bilgisi dahilinde ve gerekli tedbirler alındıktan sonra yapınız. Güvenlik tedbirleri alınmadan ve kişisel korucu donanım olmadan (paraşüt tipi emniyet kemeri, emniyet halatı, karabina, baret vb.) yüksekte çalışma yapmayınız. 
12. İşyerinde çalışan diğer çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmayınız.
13. Çalıştığınız yerde kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli duruma düşürecek şekilde malzeme istiflemeyin ve malzemeleri, araç ve gereçleri gelişi güzel yerlere bırakmayınız.
14. Çalışma alanlarını daima temiz, tertipli ve düzenli tutunuz.
15. İş kazasını mutlaka birim amirinize bildiriniz. 
16.  Yaşadığınız ya da gördüğünüz ramak kala olayları ve tehlikeli durumları birim amirinize  bildiriniz.
17. Eksik, bozuk, hasarlı, güvensiz malzemelerle çalışmayınız.
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18. Yetkiniz dışında hiçbir şeye müdahale etmeyiniz, yetkiniz dışında hiçbir makine ve ekipmanı kullanmayınız.
19. Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyiniz.
20. İşyerinizde sivri uçları ve keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, gelişi güzel almayın ve ortalıkta bulundurmayın.
Elektrikle ilgili kurallar
1. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veya birim amirinize haber veriniz. Siz müdahale etmeye çalışmayınız. Elektrik ile ilgili hususlara ancak yetkili elektrikçiler veya elektrik mühendisleri müdahale edebilir.
2. Elektrik konusunda yetkin kişiler dışında hiç kimse elektrik ile ilgili konulara dahil olmamalıdır.
3. Makine ve cihazların enerjisi kesilmeden kesinlikle temizlik, bakım, onarım vb. işler yapmayınız.
4. Elektrikli ekipmanlar veya elektrik tesisatı ile ilgili bakım, onarım, yenileme, değişim vb. gibi durumlarda çalışma yapacağınız alanın elektriğini kesiniz. Habersiz ya da ilgili çalışma bitmeden elektriğin devreye alınmaması için akımı kestiğiniz panonun kilitli olmasını sağlayınız. Pano üzerine “DİKKAT ÇALIŞMA VAR, ELEKTRİK TEHLİKESİ, PANOYU DEVREYE ALMAYINIZ” uyarı işaretleri asınız. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve yetkin elektrikçiler yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi ancak yetkin elektrikçilerce yapılır. Yetkisiz kişiler kati suretle bu işleri yapmayacaktır.
5. Elektrikli el aletleri sadece o aleti kullanmak üzere görevlendirilmiş ve o konuda eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılmalıdır. Tüm elektrikli ekipmanların kullanım kılavuzları saklanmalı ve kılavuzda belirtilen hususlar dikkate alınarak kullanılmalıdır.
6. Dönen aksamlı alet kullanılırken (matkap, spiral makinesi, dönen aksamı olan diğer ekipmanlar) eldiven, gevşek-sarkan kıyafet, uzun kollu giysi, kolye, bileklik, saat vb. kullanmayınız. Bu aletleri koruyucusu olmadan kullanmayınız.
7. Elektrik pano önlerine panoya ulaşımı engelleyecek malzeme bırakmayınız. Panoya ve çevresinde su dökmek, sıkmak, su bulundurmak yasaktır. Elektrik panoları yağmur-kar suyu, deniz suyu gibi durumlardan korunmalı. Bu gibi durumlar birim amirine bildirilmelidir.
8. Açık uçlu, ekli, topraklaması yıpranmış veya fişsiz kablolarla çalışma yapmayınız. Belirtilen durumları birim amirinize ve elektrikçilere bildirip tedbir alınmasını sağlayınız.
9. Mümkün olduğunca uzatma kablosu kullanmayın. Kullanılacaksa çoklu prizlere kapasitif sınırları zorlayacak şekilde yükleme yapmayınız.
10. Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı malzemelerin olduğu ortamlarda elektrikli aletler kullanmayınız. Bu tür malzemeleri yanıcı malzemelerle depolamayınız.
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Elektrik aletlerle çalışırken,
· Elektrik aleti kullanmadan önce kontrol ediniz. Arıza, kırık, bozulma vb var ise kullanmayınız.
· Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanmayınız.
· Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanmayınız.
· Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortam çalışmayınız.
[bookmark: _GoBack]        Yangın İle İlgili Kurallar
1. Acil durumlar ilgili olarak acil durum talimatlarına ve yangın ile ilgili işyerinde duyurulmuş olan tüm kurallara uyunuz.
2. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz, ateş yakmayınız, açık alevli cihaz kullanmayınız.
3. İşyerinde vukua gelen en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgilerine haber verin veya verdiriniz.
4. Yanıcı sıvı madde yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayınız.
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